**南京大学仙林校区现代工程与应用科学学院楼二至四层公共区域中庭地毯采购及铺设清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目描述** | **单位** | **数量** |
|
| 1 | 地毯楼地面 | 1.原地面清理垃圾及除灰，垃圾外运，运距自行考虑2. 500\*500mm尼龙系列方块毯，深灰色3.粘合剂：环保型地毯专用粘合剂，其各项指标必须符合GB18583-2008的规定要求。4.报价含所有完成地毯施工需要的人工、材料、机械、措施费、上下卸力费、利润、税金及风险等所有费用，结算时综合单价不调整。 | m2 | 6245.482 |
| 2 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼地面施工缝:28至32cm宽、2.0mm厚2.参见06J011-1/10图集3.304拉丝（亚光）不锈钢材料4.长度按照现场实际施工缝长度5.报价含所有完成变形缝施工需要的人工、材料、机械、措施费上下卸力费、利润、税金及风险等所有费用，结算时综合单价不调整。 | m | 168.498 |
| 3 | 楼（地）面变形缝 | 1.楼地面施工缝:19至22cm宽、2.0mm厚2.参见06J011-1/10图集3.304拉丝（亚光）不锈钢材料4.长度按照现场实际施工缝长度5.报价含所有完成变形缝施工需要的人工、材料、机械、措施费上下卸力费、利润、税金及风险等所有费用，结算时综合单价不调整。 | m | 90.402 |